Кнопки работы в меню:

Зеленая - ДА, подтвердить и перейти  
Красная - НЕТ, отменить и вернуться

Цифры 0-9 +символы - ввод частоты, названий и текста

Вверх, вниз - переход по пунктам меню

1. **ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО КАНАЛА (аналогового или цифрового)**

1.1 Menu - Utilities - Program Radio - Add CH

(Меню - Настройки - Параметры - Добав. Канал)

1.2 Выбрать: Analog CH или Digital CH

1.3 После выбора оставляем или изменяем имя добавляемого канала

1.4 Устанавливаем частоту RX и TX

1.5 Сохраняем

*Новый канал появиться следующим после крайнего запрограммированного до этого*

*Например: если было 16 заводских каналов, то новый будет 17.*

1. **ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО КАНАЛА В «ЗОНУ СВЯЗИ»**

*Добавляем канал в зону что бы его можно было выбрать в меню:*

2.1 Menu - Zone - Zone List - Zone1 - Add CH

(Меню - Зоны Связи - Список Зон - Добав. Канал)

2.2 Выбираем группу приема: CH A или CH B

*Выбираем созданный нами канал в списке.*

1. **Редактирование каналов (частоты, имя, цветовой код)**

*Выбираем канал ручкой переключения на радиостанции*

Menu - Utilities - Program Radio

(Меню - Настройки - Параметры)

*Выбираем то что нужно изменить:*

3.1 Изменить частоту RX и TX

*Для работы «с руки на руку» вводим одну и ту же частоту в поля RX и TX.*

*Для работу через ретранслятор вводим частоты обратные тем что в репитере.*

3.2 Изменить имя канал - Channel Name - перебором цифровых кнопок выбираем буквы.

3.3 Изменить Цветовой Код - Color Code - выбираем значение от 0 до 8

*(Все рации в одной группе должны иметь одинаковый Цветовой Код)*

1. **ИЗМЕНЕНИЕ МОЩНОСТИ ПЕРЕДАЧИ**

Menu - Utilities - Radio Settings - Power

*Выбираем необходимое значение*

Low - Mid - High

(Низкая - Средняя - Высокая)

**СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ**

*Пока мы еще не сделали русскую прошивку изучите английские термины*

RX - Receive - Прием - Частота Приема - ПРМ - ПМ

TX - Transmit - Передача - Частота Передачи - ПРД - ПД

СС - Colour Code - Цветовоц Код - ЦВК - ЦК

Group - Группа - ГР

*Колор код вопреки слову «код» не является никакой кодировкой.*

*Это просто фильтр по которому рации делятся по группам связи.*